## ОБҐРУНТУВАННЯ № 74

## 24.11.2021р.

**застосування процедури відкритих торгів закупівлі:**

**Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ «Токарівський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: вул. Шкільна, 11, с. Гоптівка, Дергачівський район, Харківська область, 62313**

**ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи**

1. **Замовник.**

## Найменування. Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

* 1. **Код за ЄДРПОУ.** 43963788

## Місцезнаходження. 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6

* 1. **Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.)** Запорожський Руслан Олександрович - секретар тендерного комітету/начальник служби господарського обслуговування, osvitamr2021@ukr.net

## Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування процедури відкритих торгів по закупівлі : 23.11.2021р.

1. **Інформація про предмет закупівлі.**
   1. **Найменування предмета закупівлі.** Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні КЗ «Токарівський ліцей» Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: вул. Шкільна, 11, с. Гоптівка, Дергачівський район, Харківська область, 62313
   2. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** 1 робота
   3. **Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**. 62313, Україна, Харківська область, c.Гоптівка, вул. Шкільна,11
2. **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**: до 20 грудня 2022 року.
3. **Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі.** Чинний Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

**5.Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi:**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Роздiл 1. КУХНЯ+ЇДАЛЬНЯ  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  | |  |  | |
| 1 | Знімання наличників | | м | | 21,3 |  | |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | | 5 |  | |
| 3 | Знімання дверних полотен | | м2 | | 12,5 |  | |
| 4 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок (Демонтаж) | | м | | 6,9 |  | |
| 5 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | | м2 | | 2,42 |  | |
| 6 | (Демонтаж)Монтаж плити електричної 6-и комфорочної | | шт | | 1 |  | |
| 7 | (Демонтаж)Монтаж плити електричної 4-х комфорочної | | шт | | 1 |  | |
| 8 | Монтаж плити електричної 4-х комфорочної | | шт | | 1 |  | |
| 9 | (Демонтаж)Монтаж плити електричної 4-х комфорочної | | шт | | 1 |  | |
| 10 | Монтаж плити електричної 4-х комфорочної | | шт | | 1 |  | |
| 11 | (Демонтаж)Монтаж м'ясорубки | | шт | | 1 |  | |
| 12 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | | 11 |  | |
| 13 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | шт | | 3 |  | |
| 14 | (Демонтаж)Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | | м2 | | 20,8 |  | |
| 15 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | | 78,6 |  | |
| 16 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог (Стяжка) | | м2 | | 34,6 |  | |
| 17 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | | 14 |  | |
| 18 | Демонтаж електрощитка металевого | | шт | | 8 |  | |
| 19 | Навантаження сміття вручну | | т | | 5,47 |  | |
| 20 | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 5,47 |  | |
|  | СТІНИ | |  | |  |  | |
| 21 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | | м2 | | 88,4 |  | |
| 22 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | | 88,4 |  | |
| 23 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при  товщині заповнення 50 мм | | м2 | | -88,4 |  | |
| 24 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | | 44,2 |  | |
| 25 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | | м2 | | 44,2 |  | |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 44,2 | |  | |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 44,2 | |  | |
|  | УКОСИ | |  |  | |  | |
| 28 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 15,6 | |  | |
| 29 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | | м2 | 15,6 | |  | |
| 30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | 8,3 | |  | |
| 31 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | | м2 | 8,3 | |  | |
| 32 | Установлення декоративних кутиків пластикових | | м | 18,7 | |  | |
| 33 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 8,3 | |  | |
| 34 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 7,3 | |  | |
|  | СТЕЛІ | |  |  | |  | |
| 35 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 98,4 | |  | |
| 36 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 42 | |  | |
| 37 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 39,48 | |  | |
| 38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | | м2 | 56,4 | |  | |
| 39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | | м2 | 56,4 | |  | |
| 40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | | м2 | 56,4 | |  | |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | | м2 | 56,4 | |  | |
| 42 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 36,5 | |  | |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 21,8 | |  | |
| 44 | Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 34,6 | |  | |
| 45 | Улаштування фриза висотою до 50 мм | | м | 16,4 | |  | |
|  | ПІДЛОГА | |  |  | |  | |
| 46 | Протравлення нейтралiзуючим розчином | | м2 | 78,6 | |  | |
| 47 | Улаштування підстильного шару піщаного | | м3 | 3,8 | |  | |
| 48 | Прибивання маячних рейок | | м | 42 | |  | |
| 49 | Улаштування підстильного шару бетонного | | м3 | 4,8 | |  | |
| 50 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | | м3 | 1,603 | |  | |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | 78,6 | |  | |
| 52 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 78,6 | |  | |
| 53 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | м | 17,9 | |  | |
|  | ПРОРІЗИ | |  |  | |  | |
| 54 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | | м2 | 4,482 | |  | |
| 55 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | | м | 8,72 | |  | |
| 56 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | м2 | 0,994 | |  | |
| 57 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | м2 | 7,536 | |  | |
| 58 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | м2 | 4,264 | |  | |
| 59 | (Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | м2 | 4,624 | |  | |
| 60 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах (Демонтовані) | | м2 | 4,624 | |  | |
| 61 | Установлення і кріплення наличників | | м | 21,3 | |  | |
| 62 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | 2,97 | |  | |
| 63 | Установлення жалюзiйних решіток в підвіконних дошках розмiром 400х80 мм | | шт | 6 | |  | |
|  | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  | |
| 64 | Монтаж свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | | шт | 14 | |  | |
| 65 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 3 | |  | |
| 66 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | | шт | 4 | |  | |
| 67 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А | | шт | 4 | |  | |
| 68 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | шт | 12 | |  | |
| 69 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | | шт | 1 | |  | |
| 70 | (Демонтаж)Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 5 | |  | |
| 71 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 5 | |  | |
| 72 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | м | 124 | |  | |
| 73 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | | м | 44 | |  | |
| 74 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | | м | 80 | |  | |
| 75 | Монтаж металевої гофри в ПВХ для електропроводки дiаметром до 25 мм | | м | 120 | |  | |
| 76 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | | м | 135 | |  | |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  | |
| 77 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | кВт | 6,171 | |  | |
| 78 | Установлення решіток радіаторних розмiром 1000х500 мм | | грати | 3 | |  | |
| 79 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 18 | |  | |
| 80 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | | м | 9 | |  | |
| 81 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | к-т | 1 | |  | |
|  | ВИТЯЖНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ | |  |  | |  | |
| 82 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | | м2 | 6 | |  | |
| 83 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | | м2 | 1,84 | |  | |
| 84 | Установлення зонтів над устаткуванням | | м2 | 7 | |  | |
| 85 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | | шт | 1 | |  | |
| 86 | Установлення фільтрів чарункових | | м2 | 0,6 | |  | |
| 87 | Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 1000 мм | | клапан | 1 | |  | |
| 88 | Установлення регулятора обертів | | шт | 1 | |  | |
| 89 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | | кг | 20 | |  | |
| 90 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (Алюфом) | | м2 | 2 | |  | |
| 91 | Установлення i крiплення сендвіч-панелі в вікні | | м | 4,22 | |  | |
| 92 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | | м | 4 | |  | |
|  | Розділ 2 МИЙКА  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  | |  | |
| 93 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 3,98 | |  | |
| 94 | Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан | | шт | -53 | |  | |
| 95 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок (Демонтаж) | | м | 4,7 | |  | |
| 96 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | | м2 | 1,88 | |  | |
| 97 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 3 | |  | |
| 98 | Демонтаж електрощитка металевого | | шт | 2 | |  | |
| 99 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 3 | |  | |
| 100 | Демонтаж змішувачів | | шт | 6 | |  | |
| 101 | Знiмання трапiв | | шт | 3 | |  | |
| 102 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | м | 8 | |  | |
| 103 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | шт | 2 | |  | |
| 104 | (Демонтаж)Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | к-т | 1 | |  | |
| 105 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | м2 | 33,4 | |  | |
| 106 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 12,6 | |  | |
| 107 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог (Стяжка) | | м2 | 12,6 | |  | |
| 108 | Навантаження сміття вручну | | т | 5,94 | |  | |
| 109 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 5,94 | |  | |
|  | СТІНИ | |  |  | |  | |
| 110 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 32,4 | |  | |
| 111 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | | м3 | 2,1 | |  | |
| 112 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | | т | 0,0114 | |  | |
| 113 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | 32,4 | |  | |
| 114 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | | м2 | -32,4 | |  | |
| 115 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 31 | |  | |
| 116 | Установлення декоративних кутиків пластикових | | м | 27,4 | |  | |
|  | УКОСИ | |  |  | |  | |
| 117 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 7,6 | |  | |
| 118 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | | м2 | 7,6 | |  | |
| 119 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 7,6 | |  | |
|  | СТЕЛІ | |  |  | |  | |
| 120 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 12 | |  |
| 121 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | | м2 | 12 | |  |
| 122 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | | м2 | 12 | |  |
| 123 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | | м2 | 12 | |  |
| 124 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | | м2 | 12 | |  |
| 125 | Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 12 | |  |
| 126 | Улаштування фриза висотою до 50 мм | | м | 15,5 | |  |
|  | ПІДЛОГА | |  |  | |  |
| 127 | Протравлення нейтралiзуючим розчином | | м2 | 12 | |  |
| 128 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | | м3 | 3,28 | |  |
| 129 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних (Під стіну) | | м3 | 1,2 | |  |
| 130 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | | т | 0,051 | |  |
| 131 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | | м2 | 12 | |  |
| 132 | Прибивання маячних рейок | | м | 18 | |  |
| 133 | Улаштування підстильного шару піщаного | | м3 | 1,2 | |  |
| 134 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 12 | |  |
| 135 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 12 | |  |
|  | ПРОРІЗИ | |  |  | |  |
| 136 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | 4,5 | |  |
| 137 | Установлення жалюзiйних решіток в підвіконних дошках розмiром 400х80 мм | | шт | 4 | |  |
|  | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 138 | Монтаж свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | | шт | 2 | |  |
| 139 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | | шт | 2 | |  |
| 140 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | м | 69 | |  |
| 141 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | | м | 31 | |  |
| 142 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | | м | 38 | |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 143 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | к-т | 1 | |  |
| 144 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | кВт | 6,171 | |  |
| 145 | Установлення решіток радіаторних розмiром 1000х500 мм | | грати | 3 | |  |
| 146 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 18 | |  |
| 147 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | | м | 6 | |  |
| 148 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 8 | |  |
| 149 | Установлення трапів діаметром 100 мм | | к-т | 2 | |  |
| 150 | Установлення мийок на два вiддiлення (Три вiддiлення) | | к-т | 1 | |  |
| 151 | Установлення мийок на одне відділення | | к-т | 3 | |  |
|  | Роздiл 3. КОМОРА №1, №2 | |  |  | |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 152 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 2 | |  |
| 153 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 2 | |  |
| 154 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | шт | 1 | |  |
| 155 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 10,3 | |  |
| 156 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог (Стяжка) | | м2 | 10,3 | |  |
| 157 | Навантаження сміття вручну | | т | 0,867 | |  |
| 158 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 0,867 | |  |
|  | СТІНИ | |  |  | |  |
| 159 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 51 | |  |
| 160 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | 51 | |  |
| 161 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | | м2 | -51 | |  |
| 162 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | 51 | |  |
| 163 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | | м2 | 51 | |  |
| 164 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 49 | |  |
|  | СТЕЛІ | |  |  | |  |
| 165 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 9,3 | |  |
| 166 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 9,3 | |  |
| 167 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 8,58 | |  |
|  | ПІДЛОГА | |  |  | |  |
| 168 | Протравлення нейтралiзуючим розчином | | м2 | 10,3 | |  |
| 169 | Прибивання маячних рейок | | м | 41 | |  |
| 170 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | | м3 | 0,21 | |  |
| 171 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 10,3 | |  |
| 172 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 9 | |  |
| 173 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | м | 15,1 | |  |
|  | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 174 | (Демонтаж)Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 2 | |  |
| 175 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 2 | |  |
| 176 | Монтаж свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | | шт | 2 | |  |
| 177 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | | шт | 2 | |  |
| 178 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | м | 101 | |  |
| 179 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | | м | 57 | |  |
| 180 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | | м | 44 | |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 181 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | кВт | 2,057 | |  |
| 182 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 8 | |  |
|  | Роздiл 4.ТУАЛЕТ+ДУШ+ КАБІНЕТ | |  |  | |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 183 | Знімання наличників | | м | 18,7 | |  |
| 184 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 4 | |  |
| 185 | Знімання дверних полотен | | м2 | 6,4 | |  |
| 186 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок (Демонтаж) | | м | 2,3 | |  |
| 187 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | | м2 | 0,81 | |  |
| 188 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | м | 12 | |  |
| 189 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 5 | |  |
| 190 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 5 | |  |
| 191 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | к-т | 1 | |  |
| 192 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | шт | 2 | |  |
| 193 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 9,6 | |  |
| 194 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог (Стяжка) | | м2 | 9,6 | |  |
| 195 | Навантаження сміття вручну | | т | 1,48 | |  |
| 196 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1,48 | |  |
|  | СТІНИ | |  |  | |  |
| 197 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 47,4 | |  |
| 198 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | 47,4 | |  |
| 199 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | | м2 | -47,4 | |  |
| 200 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | 28,3 | |  |
| 201 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | | м2 | 28,3 | |  |
| 202 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 28,3 | |  |
| 203 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 19,1 | |  |
| 204 | Установлення декоративних кутиків пластикових | | м | 25 | |  |
|  | СТЕЛІ | |  |  | |  |
| 205 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 9,6 | |  |
| 206 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 7,5 | |  |
| 207 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | м2 | 6,78 | |  |
| 208 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | | м2 | 2,1 | |  |
| 209 | Облицювання каркасiв стель пластиком | | м2 | 2,1 | |  |
|  | ПІДЛОГА | |  |  | |  |
| 210 | Протравлення нейтралiзуючим розчином | | м2 | 9,6 | |  |
| 211 | Прибивання маячних рейок | | м | 17 | |  |
| 212 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | | м3 | 0,196 | |  |
| 213 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 9,6 | |  |
| 214 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 9,6 | |  |
| 215 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | м | 11,3 | |  |
|  | ПРОРІЗИ | |  |  | |  |
| 216 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | | м2 | 6,72 | |  |
| 217 | Установлення і кріплення наличників | | м | 18,7 | |  |
| 218 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | 1,15 | |  |
| 219 | Установлення жалюзiйних решіток в підвіконних дошках розмiром 400х80 мм | | шт | 2 | |  |
|  | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 220 | Монтаж свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | | шт | 5 | |  |
| 221 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | шт | 1 | |  |
| 222 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних (3-клавiшних) | | шт | 1 | |  |
| 223 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | | шт | 3 | |  |
| 224 | (Демонтаж)Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 1 | |  |
| 225 | Установлення вимикачiв автоматичних на струм до 25 А (Датчики) | | шт | 1 | |  |
| 226 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | м | 64 | |  |
| 227 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | | м | 36 | |  |
| 228 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | | м | 28 | |  |
|  | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 229 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | | кВт | 4,114 | |  |
| 230 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | | м | 24 | |  |
| 231 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | | м | 12 | |  |
| 232 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | к-т | 1 | |  |
| 233 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | к-т | 1 | |  |
| 234 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | к-т | 1 | |  |
| 235 | Установлення трапів діаметром 100 мм | | к-т | 1 | |  |
|  | Роздiл 5. КОРИДОР | |  |  | |  |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  | |  |
| 236 | Знімання наличників | | м | 14 | |  |
| 237 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 3 | |  |
| 238 | Знімання дверних полотен | | м2 | 10,08 | |  |
| 239 | Демонтаж свiтильникiв | | шт | 3 | |  |
| 240 | Демонтаж електрощитка металевого | | шт | 1 | |  |
| 241 | Демонтаж вимикачів, розеток | | шт | 5 | |  |
| 242 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | шт | 1 | |  |
| 243 | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | | м2 | 8,6 | |  |
| 244 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 17,9 | |  |
| 245 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог (Стяжка) | | м2 | 17,9 | |  |
| 246 | Навантаження сміття вручну | | т | 3,27 | |  |
| 247 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 3,27 | |  |
|  | СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ | |  |  | |  |
| 248 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | | м2 | 47 | |  |
| 249 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | 47 | |  |
| 250 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | | м2 | -47 | |  |
| 251 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | | м2 | 11,8 | |  |
| 252 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | м2 | 69 | |  |
| 253 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 18 | |  |
| 254 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | | м2 | 69 | |  |
| 255 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 69 | |  |
|  | | СТЕЛІ |  |  | |  | |
| 256 | | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 17 | |  | |
| 257 | | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 17 | |  | |
| 258 | | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 15,92 | |  | |
|  | | ПІДЛОГА |  |  | |  | |
| 259 | | Протравлення нейтралiзуючим розчином | м2 | 17,9 | |  | |
| 260 | | Прибивання маячних рейок | м | 22 | |  | |
| 261 | | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0,365 | |  | |
| 262 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 17,9 | |  | |
| 263 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17 | |  | |
| 264 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 22,4 | |  | |
|  | | ПРОРІЗИ |  |  | |  | |
| 265 | | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,36 | |  | |
| 266 | | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 8 | |  | |
| 267 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 7,16 | |  | |
| 268 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,305 | |  | |
| 269 | | Установлення і кріплення наличників | м | 20 | |  | |
|  | | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  | |  | |
| 270 | | Монтаж свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 3 | |  | |
| 271 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 4 | |  | |
| 272 | | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 3 | |  | |
| 273 | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 64 | |  | |
| 274 | | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 | |  | |
| 275 | | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 34 | |  | |
|  | | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  | |  | |
| 276 | | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 2,057 | |  | |
| 277 | | Установлення решіток радіаторних розмiром 1000х500 мм | грати | 1 | |  | |
| 278 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8 | |  | |
|  | | Роздiл 5. ОБЛАДНАННЯ, ЩО МОНТУЄТЬСЯ |  |  | |  | |
| 279 | | Монтаж мармита стацiонарного електричного для перших та других страв | шт | 3 | |  | |
| 280 | | Монтаж плити електричної 6-и комфорочної | шт | 1 | |  | |

# **6.Очікувана вартість предмета закупівлі.** Очікувана вартість - 2 319 729,60грн.