ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:
Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу №3 "Сонечко" Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, пров. Заводський, буд. 1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788
1.3. Місцезнаходження: Україна, 62303, Харківська область, місто Дергачі, вулиця Сумський шлях, будинок 6
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури запит (ціни) пропозицій: 30.10.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу №3 "Сонечко" Дергачівської міської ради Харківської області за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, пров. Заводський, буд. 1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.
[bookmark: _Hlk240981748]2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Україна, 62303, Харківська обл., м. Дергачі, пров. Заводський, буд. 1
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 01 вересня 2027 р.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями) 
4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Закупівля робіт з капітального ремонту частини приміщень та вимощення Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 3 «Сонечко» Дергачівської міської ради Харківської області зумовлена необхідністю забезпечення належного технічного стану будівлі, створення безпечних і комфортних умов перебування дітей, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу. Проведення ремонтних робіт спрямоване на усунення наявних дефектів і пошкоджень приміщень та вимощення, запобігання подальшому руйнуванню конструктивних елементів будівлі, а також забезпечення належних санітарно-гігієнічних, експлуатаційних і безпекових умов функціонування закладу дошкільної освіти. Особливе значення має належний стан вимощення навколо будівлі, оскільки його пошкодження або порушення цілісності можуть сприяти проникненню атмосферних опадів до фундаменту, підвищенню вологості конструкцій та прискоренню їх зношення. Відновлення вимощення сприятиме відведенню поверхневих вод від будівлі та подовженню строку її безпечної експлуатації.
Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:
1. Ідентифікатор закупівлі  UA-2026-10-30-007670-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.
Підтверджується, що
Об'єми робіт:
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Вимощення
	 
	 
	 

	1
	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
Обсяг = ((145.5*0.6*0.05) / 100)*100
	м3 конструкцій
	4,365
	 

	2
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
Обсяг = ((145.5*0.6*0.15) / 100)*100
	м3 конструкцій
	13,095
	 

	3
	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см
Обсяг = (145.5*0.6)*1
	м2 вимощення
	87,3
	 

	4
	Улаштування плінтусів цементних (викружка)
	м плінтусів
	120
	 

	 
	Кабінет (підлоги)
	 
	 
	 

	5
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м плінтусів
	28,3
	 

	6
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2 покриття
	32,1
	 

	7
	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит
	м2 покриття
	32,1
	 

	8
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2 покриття
	32,1
	 

	9
	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробленням та
навантаженням
Обсяг = ((32.1*0.15) / 100)*100
	м3 грунту
	4,815
	 

	10
	Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
Обсяг = 4.815*1.75
	т
	8,4263
	 

	11
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3 підстильного шару
	4,815
	 

	12
	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм
	м2 стяжки
	32,1
	 

	13
	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 100 мм
	м2 стяжки
	32,1
	 

	14
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2 стяжки
	32,1
	 

	15
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках
	м2 покриття
	32,1
	 

	16
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	м плінтусів
	28,3
	 

	 
	Кабінет (стіни)
	 
	 
	 

	17
	Знімання дверних полотен
Обсяг = (((2.15*0.95*2) / 100)^4)*100
	м2 дверних полотен
	4,09
	 

	18
	Знімання дверних полотен
	м2 дверних полотен
	2
	 

	19
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по
металевому каркасу
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	40,5
	Демонтаж

	20
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2
до 3 м2 з металлопластику  у кам'яних стінах
Обсяг = (((2.15*0.95*2) / 100)^4)*100
	м2 прорізів
	4,09
	 

	21
	Улаштування вертикальної гідроізоляції  бітумною мастикою
	м2 ізоляції
	40,5
	 

	22
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по
металевому каркасу
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	40,5
	 

	23
	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм
	м2 поверхні
	-40,5
	 

	24
	Обшивання каркасних стін плитами гіпсокартонними
	м2 стін за вирахуванням прорізів
	40,5
	 

	25
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування
кромок
	м2
	40,5
	 

	26
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	м2 поверхні оздоблення
	40,5
	 

	27
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	40,5
	 

	28
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2 поверхні фарбування
	40,5
	 

	 
	Коридор (підлоги)
	 
	 
	 

	29
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	м плінтусів
	12,63
	 

	30
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2 покриття
	15,2
	 

	31
	Розбирання покриттів підлог з деревноволокнистих плит
	м2 покриття
	15,2
	 

	32
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2 покриття
	15,2
	 

	33
	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробленням та
навантаженням
Обсяг = ((15.2*0.15) / 100)*100
	м3 грунту
	2,28
	 

	34
	Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
Обсяг = 2.28*1.75
	т
	3,99
	 

	35
	Улаштування підстильного шару піщаного
	м3 підстильного шару
	2,28
	 

	36
	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм
	м2 стяжки
	15,2
	 

	37
	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати до 100 мм
	м2 стяжки
	15,2
	 

	38
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2 стяжки
	15,2
	 

	39
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках
	м2 покриття
	15,2
	 

	40
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах
	м плінтусів
	12,62
	 

	 
	Коридор (стіни)
	 
	 
	 

	41
	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без
ізоляції  у житлових і громадських будівлях
Обсяг = ((9.55+5.2) / 100)*100
	м2 перегородок за вирахуванням прорізів
	14,75
	Демонтаж

	42
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по
металевому каркасу
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	6
	Демонтаж

	43
	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без
ізоляції  у житлових і громадських будівлях
	м2 перегородок за вирахуванням прорізів
	5,2
	 

	44
	Розробка грунту всередині будівлі в траншеях
	м3 грунту
	0,15
	 

	45
	Улаштування бетонної підготовки
	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі
	0,15
	 

	46
	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5
	м3 бетону
	0,153
	 

	47
	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при
висоті поверху до 4 м
	м2 перегородок (з відрахуванням прорізів)
	9,55
	 

	48
	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю та бетону
	м2 поверхні штукатурення
	9,55
	 

	49
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по
металевому каркасу
	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів
	6
	 

	50
	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині
заповнення 50 мм
	м2 поверхні
	-6
	 

	51
	Обшивання каркасних стін плитами гіпсокартонними
	м2 стін за вирахуванням прорізів
	6
	 

	52
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування
кромок
Обсяг = ((9.55+6) / 100)*100
	м2
	15,55
	 

	53
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін
	м2 поверхні оздоблення
	15,55
	 

	54
	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки
	м2 поверхні оздоблення
	15,55
	 

	55
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2 поверхні фарбування
	15,55
	 

	 
	Стелі
	 
	 
	 

	56
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2 поверхні фарбування
	10
	 

	 
	Електромонтажні роботи
	 
	 
	 

	57
	Прокладання коробів пластикових
	м короба
	100
	 

	58
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	м дроту
	50
	 

	59
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах
	м дроту
	50
	 

	60
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	шт
	12
	 

	61
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	вентилятор
	1
	 

	62
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,
1-клавішних
	шт
	2
	 

	63
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,
2-клавішних
	шт
	4
	 

	64
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	вентилятор
	3
	 

	65
	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну
	гнізд
	3
	 

	 
	Вхідна група
	 
	 
	 

	66
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2
Обсяг = ((32.3+5.1) / 100)*100
	м2 поверхні відбивання
	37,4
	 

	67
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,105
	Демонтаж

	68
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних
полотен
Обсяг = (((1.07*1.97+2*1) / 100)^4)*100
	м2 прорізів
	4,11
	 

	69
	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
Обсяг = ((2+1+2+1+1.07+1.97+1.07+1.97) / 100)*100
	м щілини
	12,08
	 

	70
	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином
	м2 поверхні
	32,3
	 

	71
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2 поверхні штукатурення
	32,3
	 

	72
	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні
стін
Обсяг = ((32.3-3.7) / 100)*100
	м2 поверхні опорядження
	28,6
	 

	73
	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2 поверхні фарбування
	28,6
	 

	74
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін
фасадів
	м2 поверхні штукатурення
	5,1
	 

	75
	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру 'шагрень' поверхні
стін
	м2 поверхні опорядження
	5,1
	 

	76
	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій
поверхні
	м2 фасаду
	5,1
	 

	77
	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2 поверхні облицювання
	3,73
	 

	78
	Розбирання чистої підшивки стель із фанери
	м2 підшивки
	5,02
	 

	79
	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими
	м2 підшивки
	5,02
	 

	80
	Поліпшене фарбування колером олійним стель по дереву
	м2 поверхні фарбування
	5,02
	 

	81
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в
підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	шт
	1
	 

	82
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.
	шт
	1
	 

	83
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2 покриття
	1,6
	 

	84
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2 покриття
	1,6
	 

	85
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2
	м2 стяжки
	1,6
	 

	86
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або
виключати
	м2 стяжки
	1,6
	 

	87
	Ремонт бетонних східців
	східців
	8
	 

	88
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
Обсяг = ((1.6+(1.15*0.36*8)+(1.15*0.17*8)) / 100)*100
	м2 покриття
	6,476
	 

	89
	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі
	м2 покрівлі
	8,2
	 

	90
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2 покрівлі
	8,2
	 

	91
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під
покрівлю з листової сталі
	м2
	8,2
	 

	92
	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах
	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів
	8,2
	 

	93
	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування
кромок
	м2
	8,2
	 

	94
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	м2
	8,2
	 

	 
	Інші роботи
	 
	 
	 

	95
	Навантаження сміття вручну
	т сміття
	34,17
	 

	96
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	34,17
	 


Відомість ресурсів

	Ceresit CR 65 Гідроізоляційна суміш 
	кг
	162,0

	
	
	

	Анкер 10х120 
	шт
	16,0

	
	
	

	Антисептик для дерева 
	л
	2,46

	
	
	

	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм 
	т
	0,00004

	
	
	

	Брус обрізний 50х50 мм (4м)
	м3
	0,0492

	
	
	

	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт 
	м3
	0,23571

	
	
	

	Вимикач 1-клавішний
	шт
	2,0

	
	
	

	Вимикач 2-клавішний 
	шт
	4,0

	
	
	

	Високоміцна безусадкова суміш бетонна KRYS RM 
	кг
	15 644,16

	
	
	

	Вітрова планка з оц.покр.сталі 0,5 мм (заготівля фарбована)
	м2
	2,89

	
	
	

	Вода
	м3
	0,8211245

	
	
	

	В'язальний дріт 
	100кг
	0,009933

	
	
	

	Газобетон 600х200х100 D400-В2,5 (М50)
	м3
	0,95

	
	
	

	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм  
	т
	0,00002

	
	
	

	Гвинт 
	шт
	14,0

	
	
	

	Гідроізоляція (мембрана), щільність 150 гр/м2 
	м2
	9,43

	
	
	

	Грунтовка Бетоноконтакт 
	кг
	11,305

	
	
	

	Грунтовка глибокого проникнення  
	л
	17,362165

	
	
	

	Грунтовка Томзіт  
	л
	9,6492

	
	
	

	Двері металопластикові  
	м2
	4,09

	
	
	

	Дверний блок 1,07х1,97 
	шт
	1,0

	
	
	

	Дверний блок 1,0х2,0 
	шт
	1,0

	
	
	

	Дошка обрізна 100х25 мм (4м)
	м3
	0,0984

	
	
	

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт
	м3
	0,04232

	
	
	

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт
 
	м3
	0,0173835

	
	
	

	Дрантя
 
	кг
	0,228512

	
	
	

	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм

	т
	0,00016

	
	
	

	Дюбелі 6/42 мм
 
	шт
	155,0

	
	
	

	Дюбелі в комплекті
 
	шт
	61,0

	
	
	

	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42
 
	т
	0,000005

	
	
	

	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,00009555

	
	
	

	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану 
	м
	7,49

	
	
	

	Кабель канал 40х40 
	м
	101,0

	
	
	

	КабельВВГ 2*1,5]
	м
	51,5

	
	
	

	КабельВВГ 3*2,5 
	м
	51,0

	
	
	

	Кисень технічний газоподібний 
	м3
	0,0882

	
	
	

	Клей для газоблоків  BauGut «DMB»
	кг
	22,0

	
	
	

	Клей для лінолеуму
	кг
	14,4738

	
	
	

	Клеюча суміш для плитки 
	кг
	53,08

	
	
	

	Колоди будівельні 
	м3
	0,000825

	
	
	

	Коробка розподільча 
	шт
	18,0

	
	
	

	Кріплення
	шт
	400,0

	
	
	

	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм 
	шт
	0,0673504

	
	
	

	Листи гіпсокартонні для стін, товщина 12,5 мм 
	м2
	107,4

	
	
	

	Лінолеум комерційний 
	м2
	48,246

	
	
	

	Мастика бітумна
	т
	0,01746

	
	
	

	Монтажна піна
	балон
	2,6

	
	
	

	Папір шліфувальний
	м2
	0,79559

	
	
	

	Пісок природний, рядовий
	м3
	9,7776

	
	
	

	Пісок природний, рядовий
	м3
	8,03514

	
	
	

	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)
	м
	16,96178

	
	
	

	Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва, тверді
	1000м2
	0,005271

	
	
	

	Плитки для опорядження підлог
	м2
	6,61

	
	
	

	Плитки фасадні стійки до коливань температури
	м2
	3,76

	
	
	

	Плівка чорна
	м2
	49,188

	
	
	

	Плінтуси для підлог з пластикату
	м
	41,3292

	
	
	

	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
	т
	0,035085918

	
	
	

	Примикання з оц.покр.сталі 0,5 мм (заготівля фарбована)
	м2
	2,31

	
	
	

	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,008085

	
	
	

	Профілі напрямні
	м
	44,78

	
	
	

	Профілі стійкові
	м
	96,23

	
	
	

	Профнастил із полімерним покриттям ПК-35 фарбований (товщина листа 0,5 мм)
	м2
	8,61

	
	
	

	Рекуператор Вентс 160-Е
	шт
	3,0

	
	
	

	Розетка
	шт
	12,0

	
	
	

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
	м3
	0,0816

	
	
	

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
	м3
	0,00955

	
	
	

	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
	м3
	0,844605

	
	
	

	Рядно
	м2
	0,375

	
	
	

	Саморіз покрівельний (4,8*35мм)
	шт
	152,0

	
	
	

	Саморізи 3,5х9,5 мм
	шт
	1 433,0

	
	
	

	Світильник аварійного  призначення
	шт
	1,0

	
	
	

	Світильник для підвісних стель 600х600
	шт
	1,0

	
	
	

	Сітка дротяна
	м2
	52,03

	
	
	

	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття
	м2
	2,053955

	
	
	

	Склострічка для зароблення місць примикання
	м
	10,4

	
	
	

	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,003

	
	
	

	Склохолст
	м2
	64,46

	
	
	

	Скобки для кріплення
	шт
	160,0

	
	
	

	Стрічка армувальна
	м
	48,83

	
	
	

	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,003

	
	
	

	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,0259

	
	
	

	Суміш  Sika MonoTop
	кг
	576,0

	
	
	

	Суміш піскоцементна
	кг
	131,2

	
	
	

	Суміш ремонтна RS88
	кг
	35,84

	
	
	

	Суміш сухий бетон
	кг
	8 514,0

	
	
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 (М50), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	0,153

	
	
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	9,7776

	
	
	

	Суміші сухі штукатурні
	кг
	1 472,376

	
	
	

	Фарба ВД
	кг
	49,718

	
	
	

	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла
	т
	0,001938

	
	
	

	Фарба олійна ПФ-115
	т
	0,00199796

	
	
	

	Фурнітура для плінтусу
	шт
	80,0

	
	
	

	Футурування для швів
	кг
	4,63

	
	
	

	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,00008

	
	
	

	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм
	т
	0,00007545

	
	
	

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,000006685

	
	
	

	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм
	т
	0,0002865

	
	
	

	Шпаклівка клейова
	т
	0,0068407

	
	
	

	Шпаклівка мінеральна
	кг
	201,78

	
	
	

	Шпаклівка мінеральна ACRYL-PUTZ

	кг
	17,77

	
	
	

	Шуруп 4,2х75 самонарізний по дереву
	шт
	64,0

	
	
	

	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
	т
	0,000004

	
	
	

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300
	м3
	1,3095

	
	
	

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400
	м3
	0,1224

	
	
	

	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300
	м3
	5,238




6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з кошторисною частиною. – 2 509 169,00 грн. без ПДВ (3 011 002,80 грн. з ПДВ). В очікуваній вартості предмету закупівлі не враховано кошти на проведення прорцедури закупівлі.



