ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:

Вікна, двері та супутні товари
[bookmark: _Hlk239147891](код за ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні вироби)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788
1.3. Місцезнаходження: 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6
[bookmark: _Hlk187147787]1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури  відкритих торгів по закупівлі : 08.09.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
[bookmark: _Hlk239150082]2.1.Найменування предмета закупівлі: Вікна, двері та супутні товари
2.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 62300, Україна, Харківська область, м. Дергачі, Заклади Управління освіти та культури Дергачівської міської ради
2.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 31 жовтня  2026 року.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями) 

4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Закупівля вікон, дверей та супутніх товарів для закладів, що перебувають у сфері управління Управління освіти та культури, є необхідною для забезпечення належного функціонування, безпечної експлуатації та підтримання належного технічного стану будівель і приміщень закладів освіти та культури. Необхідність придбання зазначених товарів зумовлена потребою у заміні пошкоджених, зношених або технічно застарілих віконних та дверних конструкцій, проведенні поточних ремонтів, усуненні недоліків, які виникають у процесі експлуатації будівель, а також забезпеченні належних умов перебування учасників освітнього процесу, працівників та відвідувачів закладів
.	Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:
Ідентифікатор закупівлі UA-2026-09-08-010385-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.


	№
з/п
	Найменування виробу, послуги
	Од.
виміру
	Кількість
	Технічні, якісні та кількісні  характеристики

	Місце доставки товару: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 9

	1. 
	Вікно поворотно-відкидне
[bookmark: _Hlk238195890]1850х1440



	







шт
	







5
	Розмір: 1850 мм х 1440 мм; 
Кількість: 5 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотно-відкидний
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
Блокіратор: наявний
	



Фурнітура: AXOR або еквівалент


	2. 
	Вікно поворотно-відкидне
1880х1440

	





шт
	





5
	Розмір: 1880 мм х 1440 мм; 
Кількість: 5 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотно-відкидний
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
Блокіратор: наявний
	



Фурнітура: AXOR або еквівалент


	3. 
	Вікно глухе 1880х1440
	шт
	1
	Розмір: 1880 мм х 1440 мм; 
Кількість: 1 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: без відкривання
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий



	4. 
	Вікно поворотно-відкидне
1860х1440



	







шт
	







1
	Розмір: 1860 мм х 1440 мм; 
Кількість: 1 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотно-відкидний
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
Блокіратор: наявний
	



Фурнітура: AXOR або еквівалент


	5. 
	Підвіконня біле пластикове
400*2000
	шт
	1
	Розмір: 400 мм х 2000 мм; 
Кількість: 1 шт.


	6. 
	Відлив білий оцинкованний
300*2000
	шт
	1
	Розмір: 300 мм х 2000 мм; 
Кількість: 1 шт.


	7. 
	Двері вхідні металопластикові штульпові відкривні
1310*2310
	шт
	2
	Розмір: 1310 мм х 2310 мм; 
Кількість: 2 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 3
Колір профілю: білий
Склопакети: сендвіч панель 24 мм
Режим відкривання: поворотне
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
	



Фурнітура: дверні петлі,замок, натискний гарнітур, циліндрключ/ключ,шпінгалети

	8. 
	Двері вхідні металопластикові штульпові відкривні
1480*2290
	шт
	2
	Розмір: 1480 мм х 2290 мм; 
Кількість: 2 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 3
Колір профілю: білий
Склопакети: сендвіч панель 24 мм
Режим відкривання: поворотне
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
	



Фурнітура: дверні петлі,замок, натискний гарнітур, циліндр ключ/ключ,шпінгалети

	9. 
	Двері вхідні металопластикові відкривні
920*1900
	шт
	1
	Розмір: 920 мм х 1900 мм; 
Кількість: 1 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 3
Колір профілю: білий
Склопакети: сендвіч панель 24 мм
Режим відкривання: поворотне
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
	



Фурнітура: дверні петлі,замок, натискний гарнітур, циліндрключ/ключ

	10. 
	Вікно поворотно-відкидне
1900х1500



	







шт
	







14
	Розмір: 1900 мм х 1500 мм; 
Кількість: 14 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотно-відкидний
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
Блокіратор: наявний
	



Фурнітура: AXOR або еквівалент


	11. 
	Підвіконня біле пластикове
400*2000
	шт
	1
	Розмір: 400 мм х 2000 мм; 
Кількість: 1 шт.


	12. 
	Відлив білий оцинкованний
300*2000
	шт
	1
	Розмір: 300 мм х 2000 мм; 
Кількість: 1 шт.


	13. 
	Двері вхідні металопластикові штульпові відкривні
1480*3120 з фрамугою
	шт
	1
	Розмір: 1480 мм х 3120 мм; 
Кількість: 1 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 3
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотне
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
	


Фурнітура: дверні петлі,замок, офісна ручка, циліндр ключ/ключ, шпінгалети дотягувач

	Місце доставки товару: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В

	14. 
	Вікно поворотно-відкидне з 
2640х2040 з фрамугою



	







шт
	







1
	Розмір: 2640 мм х 2040 мм; 
Кількість: 1 шт.
Профіль: товщина не менше 60 мм Кількість камер профілю: не менше 5
Колір профілю: білий
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент
Режим відкривання: поворотно-відкидний
Монтаж: з використанням анкерних пластин товщиною не менше 1,5 мм
Колір ущільнювача: сірий
Блокіратор: наявний
	



Фурнітура: AXOR або еквівалент


	15. 
	Склопакет 800*1420
	шт
	1
	Розмір: 800 мм х 1420 мм; 
Кількість: 1 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	16. 
	Склопакет 910*1220
	шт
	4
	Розмір: 910 мм х 1220 мм; 
Кількість: 4 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	17. 
	Склопакет 545*1125
	шт
	2
	Розмір: 545 мм х 1125 мм; 
Кількість: 2 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	18. 
	Склопакет 2578*650
	шт
	2
	Розмір: 2578 мм х 650 мм; 
Кількість: 2 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	19. 
	Склопакет 855*1395
	шт
	1
	Розмір: 855 мм х 1395 мм; 
Кількість: 1 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	20. 
	Склопакет 990*400
	шт
	1
	Розмір: 990 мм х 40 мм; 
Кількість: 1 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент


	21. 
	Склопакет 810*1365
	шт
	1
	Розмір: 810 мм х 1365 мм; 
Кількість: 1 шт.
Склопакети: 4-10-4-10-4і або еквівалент


	22. 
	Підвіконня біле пластикове
100*5400
	шт
	1
	Розмір: 100 мм х 5400 мм; 
Кількість: 1 шт.


	23. 
	Відлив білий оцинкованний
250*5400
	шт
	1
	Розмір: 250 мм х 5400 мм; 
Кількість: 1 шт.


	Місце доставки товару: 62302, Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова, 8-К


	24. 
	Склопакет 670*1410
	шт
	1
	Розмір: 670 мм х 1410 мм; 
Кількість: 1 шт.
Склопакети: 4-16-4 або еквівалент



Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент». 
Будь-яке посилання у цьому Додатку на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».
Еквівалентним товаром для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є товар, який має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції наступні документи та/або інформацію:
Профіль ПВХ- WDS (або аналог), згідно до технічної специфікації  повинен відповідати ДСТУ EN 12608-1:2021 «Непластифіковані полівінілхлоридні (ПВХ) профілі для виготовлення вікон та дверей. Класифікація, вимоги та методи випробувань.», ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлориді для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» за п.п.4.3.,4.10.та Додатку А щодо групи горючості Г2 згідно з п.6.1.3 ДСТУ 8829:2019» Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»; ДСТУ 8829:2019  за п.п.6.16,7.21 щодо групи токсичності продуктів горіння Т2 
Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір). Геометричні, фізико-механічні та інші показники повинні бути підтверджені сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань та висновками державного санітарно-епідеміологічного нагляду.  Армування в конструкціях: металеве, згідно до технічної специфікації, з цинковим покриттям. Для забезпечення відповідної теплоізоляції вузла нижнього примикання віконних блоків до конструкцій стін та підвіконня, слід використовувати підвіконний профіль з ущільнювачем.
Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ EN 1279-1:2022 Скло в будівлі. Склопакети. Частина 1. Загальні відомості, опис системи, правила обміну, допуски та візуальна якість (EN 1279-1:2018, IDT).
Вікна мають відповідати вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 (EN 14351-1:2006+А2:2016, IDT) п.4.2, 4.12, 4.21, 4.23; ДБН В 2.6-31-2021 п.5.2 табл. 1, поз. 5.7, п. 5.10.
Двері мають відповідати вимогам ДСТУ EN 14351-2:2022 (EN 14351-2:2018, IDT) п.п. 4.4, 4.8, 4.12, 4.17, 4.19.
Фурнітура для конструкцій повинна бути: стальна,  жорстка, корозієстійка, повинна відповідати ДСТУ Б В.2.6-39:2008 п.5.3-5.6 ,п.п.5.2.3,5.2.4. 
Ущільнювачі мають бути протягнуті замкненим контуром.
Вироби повинні супроводжуватися вказівками з експлуатації, копіями документів, що посвідчують якість конструктивних частин, з яких складається виріб (копії сертифікатів відповідності, висновок СЕС, профілі та комплектуючі). Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства України.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати основним вимогам чинного законодавства із захисту довкілля та державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства, на підтвердження Учасник повинен надати Довідку у довільній формі.
Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати екологічним нормам, бути новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України, мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації.
До вартості Товару включаються витрати на уточнення розмірів конструкцій (попередній замір перед виготовленням), та всі супутні витрати учасника, пов’язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, демонтаж існуючих конструкцій та монтаж у приміщенні Замовника з урахування витратних матеріалів), залучення будівельних риштувань (лісів) та іншого будівельного обладнання, яке потрібне для виконання необхідних робіт. 
Супутні послуги, які будуть виконуватись Учасником, будуть за рахунок Учасника. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) Замовником.
Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка Товару супроводжується наступними супутніми послугами:
- доставка товару до місця поставки (встановлення) Товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги пов’язані з доставкою;
- демонтаж існуючих та монтаж металопластикових конструкцій на об’єкті у місці встановлення Товару.
- монтаж нових конструкцій
Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат (витрати пов’язані з виготовленням, доставкою та монтажем), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами.
Товар повинен відповідати вимогам, визначеним у даному Додатку, на підтвердження Учасник  повинен надати гарантійний лист, що запропонований товар відповідає усім технічним, якісним та кількісним характеристикам та технічній специфікації  предмета закупівлі.  
Документи, які необхідно додатково надати в складі тендерної пропозиції:
1) сертифікат відповідності на вікна;
2) сертифікат відповідності на двері;
3) сертифікат відповідності на ПВХ профіль;
4) сертифікат відповідності на склопакети;
5) сертифікат відповідності на фурнітуру;
6) протокол випробувань з метою сертифікації вікон з ПВХ на відповідність вимогам;
7) протокол випробувань з метою сертифікації дверей міжкімнатних з ПВХ на відповідність вимогам;
8) протокол випробувань з метою сертифікації дверей зовнішніх з ПВХ на відповідність вимогам;
9) протокол випробувань профілів з полівінілхлориду для вікон та дверей.

 На підтвердження дотримання вимог Санітарних правил, у складі тендерної пропозиції Учасники надають висновки, або завірені належним чином копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи: на ПВХ профіль, фурнітуру, гумові ущільнювачі.

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована на підставі Комерційних пропозицій, а саме:
1. ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ 21» - 723 630,81 з ПДВ
2. ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ 2018» - 660 396,00 з ПДВ
3. ТОВ «ФОРУМБУД» - 708 826,00 з ПДВ
723 630,81 + 660 396,00 + 708 826,00 =2 092 852,81
2 092 852,81/3 = 697 617,60 з ПДВ
Очікувана ціна – 581 348,00 грн. без ПДВ




