## ОБҐРУНТУВАННЯ № 64

## 19.10.2021р.

**застосування процедури відкритих торгів закупівлі:**

**картоплечистка для очищення картоплі та моркви; морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів; пароконвектомат; м’ясорубка електрична;**

**морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна);**

**холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями**

**ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади**

1. **Замовник.**

## Найменування. Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

* 1. **Код за ЄДРПОУ.** 43963788

## Місцезнаходження. 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6

* 1. **Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.)** Запорожський Руслан Олександрович - секретар тендерного комітету/начальник служби господарського обслуговування, osvitamr2021@ukr.net

## Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування процедури відкритих торгів по закупівлі : 11.10.2021р.

1. **Інформація про предмет закупівлі.**
   1. **Найменування предмета закупівлі.** Картоплечистка для очищення картоплі та моркви; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів; Пароконвектомат; М’ясорубка електрична; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна); Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями
   2. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** 9 штук
   3. **Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**. 62303, Україна, Харківська область, Дергачі, заклади Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради.
2. **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**: до 20 грудня 2021року.
3. **Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі.** Чинний Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII
4. **Обгрунтування доцільності закупівлі.** Закупівля вказаної електричної побутової техніки зумовлена фактичною потребою у створенні належних умов праці та передбачена нормами її належності.(Наказ №590 від 01.10.2012р. «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів(НАССР),затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України(зі змінами)).

**6.Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Характеристики** | **Кількість** |
| 1 | **Картоплечистка для очищення картоплі та моркви** | Габаритні розміри: не більше 650х450х870 мм;  Продуктивність: не більше 300 кг/год;  Ємність робочої камери: не менше 10 кг;  Потужність: 0,75 кВт;  Напруга: 380 В;  Інше: - час обробки не більше 2 хв,  - кількість дисків у комплекті не менше 2. | **2** |
| 2 | **Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів** | Габаритні розміри: не більше 697х620х2028 мм;  Об’єм: не менше 500 л;  Діапазон робочих температур: не вище -18 С;  Кількість полок: не менше 4;  Габаритні розміри полок: не більше 595х455 мм;  Допустиме навантаження полок: не більше 40 кг;  Потужність: 0,6 кВт;  Напруга: 220 В;  Інше: - автоматичне розморожування;  - динамічна система охолодження;  - електронний терморегулятор;  - оснащення замком;  - підсвітка. | **1** |
| 3 | **Пароконвектомат** | Габаритні розміри: не менше 750х773х772 мм та не більше 860х882х950 мм  Кількість деко: не менше 5 шт. (530х325 мм) ;  - відстань між деко не більше 67 мм ;  Робоча температура: від +30 до +260 С;  Потужність: не більше 10,5 кВт;  Напруга: 380 В;  Інше: - механічна панель управління (регулювання часу, температури, вологості ручкою-регулятором) ;  - підсвітка;  - функція реверса;  - ручне парозволоження. | **1** |
| 4 | **М’ясорубка електрична** | Габаритні розміри: не менше 535х415х490 мм та не більше 560х520х420 мм;  Продуктивність: не менше 150 кг/год;  Потужність: не більше 1,44 кВт;  Напруга: 380 В;  Інше: - не менше 3 ножів;  - не менше 2 решіток з діаметром не менше 70 мм та не більше 82 мм (1. з отворами діаметром 5 мм на 66-90 отворів; 2. з отворами діаметром 9 мм на 17-30 отворів). | **1** |
| 5 | **Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна)** | Габаритні розміри: не більше 697х620х2028 мм;  Діапозон робочих температур: не вище -18 С;  Кількість полок: не менше 4;  Габаритні розміри полок: не більше 595х455 мм;  Допустиме навантаження полок: не більше 40 кг;  Потужність: 0,6 кВт;  Напруга: 220 В;  Інше: - автоматичне розморожування;  - динамічна система охолодження;  - електронний терморегулятор;  - оснащення замком;  - підсвітка. | **1** |
| 6 | **Холодильна шафа, однодверна,**  **з нержавіючої сталі,**  **з регульованими по висоті полицями** | Габаритні розміри: не більше 697х620х2028 мм;  Об’єм: не менше 500 л;  Діапазон робочих температур: від 0 до +6 С;  Кількість полок: не менше 4;  Габаритні розміри полок: не більше 595х455 мм;  Допустиме навантаження полок: не більше 40 кг;  Потужність: 0,4 кВт;  Напруга: 220 В;  Інше: - автоматичне розморожування;  - динамічна система охолодження;  - електронний терморегулятор;  - оснащення замком;  - підсвітка. | **3** |

# **7.Очікувана вартість предмета закупівлі.** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій від компаній, які спеціалізуються на постачанні зазначеного предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі - 428 571,00грн.