## ОБҐРУНТУВАННЯ № 73

## 22.11.2021р.

**застосування процедури відкритих торгів закупівлі:**

**Капітальний ремонт частини приміщень (окремих санітарних вузлів із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов) Дергачівського ЗДО комбінованого типу №3 "Сонечко" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, провулок Заводський,1 (коригування)**

**ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи**

1. **Замовник.**

## Найменування. Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

* 1. **Код за ЄДРПОУ.** 43963788

## Місцезнаходження. 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6

* 1. **Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.)** Запорожський Руслан Олександрович - секретар тендерного комітету/начальник служби господарського обслуговування, osvitamr2021@ukr.net

## Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування процедури відкритих торгів по закупівлі : 19.11.2021р.

1. **Інформація про предмет закупівлі.**
   1. **Найменування предмета закупівлі.** Капітальний ремонт частини приміщень (окремих санітарних вузлів із забезпеченням санітарно-гігієнічних умов) Дергачівського ЗДО комбінованого типу №3 "Сонечко" Дергачівської міської ради Харківської області, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, провулок Заводський,1 (коригування)
   2. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** 1 робота
   3. **Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**. 62303, Україна, Харківська область, м. Дергачі, провулок Заводський,1
2. **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**: до 20 грудня 2022 року.
3. **Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі.** Чинний Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

**5.Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi:**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Будівельні роботи** |  |  |  |
|  | **Демонтажнi роботи** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 29 |  |
| 2 | Демонтаж раковин [умивальників] | комплектів | 22 |  |
| 3 | Установлення піддонів душових сталевих | комплектів | 7 | Демонтаж |
| 4 | Демонтаж змішувачів | шт | 29 |  |
| 5 | Установлення чаш (унітазів) підлогових з високо розташованим бачком | комплектів | 18 | Демонтаж |
| 6 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 11 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м трубопроводу | 94 | Демонтаж |
| 8 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм | м трубопроводу | 42 | Демонтаж |
| 9 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м трубопроводу | 35 |  |
| 10 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення (п'єдестал під чаши Генуя) | м3 | 16,8 |  |
| 11 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 7,7 |  |
| 12 | Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан | шт | -924 |  |
| 13 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 5,28 |  |
| 14 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 15 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 5,93 |  |
| 16 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 133 |  |
| 17 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 106 |  |
| 18 | Розбирання цементних плінтусів | м | 141,6 |  |
| 19 | Знімання трапів | шт | 7 |  |
| 20 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 106 |  |
| 21 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 134 |  |
| 22 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 134 |  |
| 23 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 53 |  |
| 24 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 53 |  |
|  | **Стеля** |  |  |  |
| 25 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 103 |  |
| 26 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 103 |  |
|  | **Стіни** |  |  |  |
| 27 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 292 |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 292 |  |
| 29 | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами при толщине заполнения 50 мм | м2 | -292 |  |
| 30 | Установлення кутиків під плитку | м | 157 |  |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 292 |  |
|  | УКОСИ |  |  |  |
| 32 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 16,6 |  |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 166 |  |
|  | **Підлоги** |  |  |  |
| 34 | Прибивання маячних рейок | м | 123 |  |
| 35 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 106 |  |
| 36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 106 |  |
| 37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 106 |  |
| 38 | Улаштування порогової планки | м | 6,3 |  |
|  | **Електротехнічні** |  |  |  |
| 39 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 15 |  |
| 40 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м труб | 126 |  |
| 41 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби | м проводу | 126 |  |
| 42 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 7 |  |
| 43 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 7 |  |
|  | **Прорізи, перегородки** |  |  |  |
| 44 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (улаштування металопластикової перегородки) | м2 | 59,5 |  |
| 45 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,9294 |  |
| 46 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 13,2 |  |
| 47 | Установлення грат на опалювальні прилади | грати | 33 |  |
|  | **Сантехнічні роботи** |  |  |  |
| 48 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт радіаторів | 21,23 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | 154 |  |
| 50 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | комплектів | 25 |  |
| 51 | Установлення змішувачів | шт | 7 |  |
| 52 | Установлення піддонів душових сталевих | комплектів | 7 |  |
| 53 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | комплектів | 7 |  |
| 54 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | комплектів | 7 |  |
|  | **Різні роботи** |  |  |  |
| 55 | Навантаження сміття вручну | т | 62,2773 |  |
| 56 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 62,2773 |  |

# **6.Очікувана вартість предмета закупівлі.** Очікувана вартість - 2 389 525,20 грн.