## ОБҐРУНТУВАННЯ № 75

## 24.11.2021р.

**застосування процедури відкритих торгів закупівлі:**

**Картоплечистка для очищення картоплі та моркви; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів; Пароконвектомат; М’ясорубка електрична; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна); Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями**

 **ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади**

1. **Замовник.**

## Найменування. Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради

* 1. **Код за ЄДРПОУ.** 43963788

## Місцезнаходження. 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6

* 1. **Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.)** Запорожський Руслан Олександрович - секретар тендерного комітету/начальник служби господарського обслуговування, osvitamr2021@ukr.net

## Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування процедури відкритих торгів по закупівлі : 23.11.2021р.

1. **Інформація про предмет закупівлі.**
	1. **Найменування предмета закупівлі.** Картоплечистка для очищення картоплі та моркви; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів; Пароконвектомат; М’ясорубка електрична; Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна); Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями
	2. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** 9 штук
	3. **Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**. 62303, Україна, Харківська область, Дергачі, заклади Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради.
2. **Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**: до 25 грудня 2021року.
3. **Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі.** Чинний Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII
4. **Обгрунтування доцільності закупівлі.** Закупівля вказаної електричної побутової техніки зумовлена фактичною потребою у створенні належних умов праці та передбачена нормами її належності.(Наказ №590 від 01.10.2012р. «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів(НАССР),затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України(зі змінами)).

 Для забезпечення такої потреби Управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради було вдруге проведено процедуру закупівлі:

 1.Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-23-005675-b

 2.Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-11-005977-c  (дата формування звіту про результати проведення процедури закупівлі 04.11.2021року). Закупівлю було відмінено у зв’язку з неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель,а саме допущено технічні помилки в тендерній документації, що і стало підставою для проведення наступних торгів.

**6.Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Характеристики** | **Кількість** |
| 1 | **Картоплечистка для очищення картоплі та моркви***(Учасник вказує назву та країну походження товару\*. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | Габаритні розміри: не більше 650х450х870 мм;Продуктивність: не більше 300 кг/год;Ємність робочої камери: не менше 10 кг;Потужність: 0,75 кВт;Напруга: 380 В;Інше: - час обробки не більше 2 хв,- кількість дисків у комплекті не менше 2. | **2** |
| 2 | **Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів***(Учасник вказує назву та країну походження товару. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | Шафа морозильна 1-но дверна. Об'єм: 700-750л. Температурний режим: -10/-22 °С. Габарити не більше710x850x2100 мм, Підключення: 0,6 кВт, 220В. Вага: 120-130 кг. Нержавіюча сталь AISI 430. Товщина ізоляції 70 мм. Холодоагент R290. Комплект не менше 3 полки  | **1** |
| 3 | **Пароконвектомат***(Учасник вказує назву та країну походження товару. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | З ручним парозволоженням, місткість не менше 5 дек GN 1/1, відстань між деками не більше 80 мм, температура +30...+260 градусів, механічна панель управління, підсвічування, мотор з реверсом, корпус - нержавіюча стальВага (нетто), кг: до 100кг Довжина (нетто), мм: 800 -850Ширина (нетто), мм: 790-800 Висота (нетто), мм: 770 -780Потужність електрична, кВт: 7.1 Тип підключення: Електричний Підключення до електромережі: 380В Управління: Механічне Тип миття: Ручна Реверс вентилятора: Є Кількість швидкостей вентилятора: 2 Підключення до водопроводу: Є Підключення до каналізації: Є Пароутворення: Інжекторне Засклення дверей: 2 Тип підсвічування камери: LED  | **1** |
| 4 | **М’ясорубка електрична***(Учасник вказує назву та країну походження товару. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | Габаритні розміри: не менше 535х415х490 мм та не більше 560х520х420 мм;Продуктивність: не менше 150 кг/год;Потужність: не більше 1,44 кВт;Напруга: 380 В;Інше: - не менше 3 ножів;- не менше 2 решіток з діаметром не менше 70 мм та не більше 82 мм (1. з отворами діаметром 5 мм на 66-90 отворів; 2. з отворами діаметром 9 мм на 17-30 отворів). | **1** |
| 5 | **Морозильна шафа призначена для охолодження та зберігання продуктів (вертикальна)** *(Учасник вказує назву та країну походження товару. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | Габаритні розміриДовжина 1900-1910 ммШирина 890-900 ммВисота 900-910 ммВага морозильної скрині, 100-120 кгТехнiчнi данiОб'єм загальний 780-790 дм³Об'єм корисний 690-700 дм³Рекомендована температура навколишнього середовища +16...+30°CДіапазон робочих температур -14...-23°CКліматичний клас 4Напруга мережі живлення 220-240/50 V/HZРегулятор температури електромеханічнийКошики не менше1 шт в комплектіМаксимальне навантаження на 1 кошик 10-15 кгЗамок в комплекті | **1** |
| 6 | **Холодильна шафа, однодверна, з нержавіючої сталі, з регульованими по висоті полицями***(Учасник вказує назву та країну походження товару. Характеристики згідно своєї тендерної пропопозиції)* | Шафа холодильна 1-но дверна. Об'єм: 700-750л. Температурний режим: -2/+8 °С. Габарити не більше 710x850x2100мм, Підключення: 0,35 кВт, 220В. Вага: 120-130 кг. Нержавіюча сталь AISI 430. Товщина ізоляції 70 мм. Холодоагент R290. Комплект не менше 3 полки | **3** |

# **7.Очікувана вартість предмета закупівлі.** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій від компаній, які спеціалізуються на постачанні зазначеного предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі - 428 571,00грн.