ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:
[bookmark: _Hlk240981694][bookmark: _Hlk240981711]Капітальний ремонт прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В 
(код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788
1.3. Місцезнаходження: Україна, 62303, Харківська область, місто Дергачі, вулиця Сумський шлях, будинок 6
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури запит (ціни) пропозицій: 30.09.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.
[bookmark: _Hlk240981748]2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Україна, 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 15 жовтня 2027 р.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями) 

4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Необхідність здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради зумовлена необхідністю приведення території закладу освіти у належний технічний, санітарний та експлуатаційний стан, забезпечення безпечних і комфортних умов перебування здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу. Прилегла територія закладу освіти є невід’ємною складовою його інфраструктури та щоденно використовується для проходу до будівель і споруд, організації безпечного пересування учнів та працівників, а також забезпечення належного функціонування закладу. У процесі експлуатації території відбулося фізичне зношення та пошкодження окремих елементів благоустрою, покриття та інших конструктивних елементів. Наявний стан території потребує проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на відновлення її експлуатаційних характеристик та приведення у належний стан. Виконання капітального ремонту передбачається відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та з урахуванням фактичного технічного стану об’єкта.
Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:
1. Ідентифікатор закупівлі  UA-2026-09-30-001163-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.
Підтверджується, що
Об'єми робіт:
	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Загальнобудівельні роботи
	 
	 
	 

	 
	Підготовчі роботи
	 
	 
	 

	1
	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 34 см
	пнів
	35
	 

	2
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	43,96
	 

	3
	Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	43,96
	 

	4
	Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 1
(засипання піском)
	м3 грунту
	36,32
	 

	5
	Ущільнення грунту поливом водою основи площі, що ущільнюється
	м2 ущільненої площі
	167,08
	 

	6
	Планування площ механізованим способом, група грунту 2
	м2 спланованої площі
	476
	 

	7
	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (постамент)
	м3 конструкції
	2,14
	 

	8
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	28,13
	 

	9
	Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	28,13
	 

	10
	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів
	шт
	1
	Демонтаж

	11
	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих
	шт
	1
	Демонтаж

	12
	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
	м огорож
	53
	Демонтаж

	 
	Встановлення огородження
	 
	 
	 

	13
	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів
	шт
	1
	 

	14
	Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих
	шт
	4
	 

	15
	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
	м огорож
	160
	 

	 
	Проїзна частина
	 
	 
	 

	 
	Підготовчі роботи
	 
	 
	 

	16
	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу
	м шва
	62
	 

	17
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням
екскаваторів, глибина корита до 250 мм (h=0,1 м)
	м2 корита
	382
	 

	18
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням
екскаваторів, глибина корита до 500 мм (904+56 м2 h=0,45 м; 382 м2 h=0,5
м; 12,33 м3 залишити на зворотнє засипання)
	м2 корита
	1 342
	 

	19
	Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
	т
	1 135,5225
	 

	20
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)
	м2 покриття
	113
	Демонтаж

	21
	Розбирання бортових каменів
	м
	20
	 

	22
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	20,65
	 

	23
	Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	20,65
	 

	24
	Улаштування бортових каменів
	 
	 
	 

	25
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з
щебенево-піщаної суміші
	м3 матеріалу основи
	10,96
	 

	26
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах
покриттів
	м
	274
	 

	27
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (грунт
від розбирання)
	м3 ґрунту
	12,33
	 

	28
	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1
	м2 спланованої площі
	137
	 

	 
	Улаштування проїзної частини
	 
	 
	 

	29
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску
	м3 матеріалу основи
	128,6
	 

	30
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального
гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см
(h=0,15)
	м2 основи або покриття
	1 286
	 

	31
	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або
виключати (додавати до 15 см)
	м2 основи або покриття
	1 286
	 

	32
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального
гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см
(h=0,15)
	м2 основи або покриття
	1 286
	 

	33
	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або
виключати (додавати до 15 см)
	м2 основи або покриття
	1 286
	 

	34
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із
застосуванням укладальників асфальтобетону
	т суміші
	46,6
	 

	35
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей
	м2
	1 286
	 

	36
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 5 см)
	м2 покриття
	1 286
	 

	37
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних
сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком (h=0,05 м)
	м2 покриття
	31
	 

	38
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 5 см)
	м2 покриття
	31
	 

	39
	Розливання в`яжучих матеріалів (зняття трудовитрат)
	т
	-0,0217
	 

	40
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з
щебенево-піщаної суміші
	м3 матеріалу основи
	3,1
	 

	 
	Тротуар
	 
	 
	 

	 
	Підготовчі роботи
	 
	 
	 

	41
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом
	м3
	11
	 

	42
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	м3
	33
	 

	43
	Розбирання поребриків
	м
	102
	 

	44
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	82,69
	 

	45
	Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	82,69
	 

	46
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням
екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	м2 корита
	193
	 

	47
	Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
Обсяг = (((7*0,14)+(186*0,3))*1,75)^3
	т
	99,365
	 

	 
	Улаштування тротуару
	 
	 
	 

	48
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з
щебенево-піщаної суміші
	м3 матеріалу основи
	3,9
	 

	49
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	130
	 

	50
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску
	м3 матеріалу основи
	31,5
	 

	51
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального
гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см
	м2 основи або покриття
	193
	 

	52
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
(h=0,04 м)
	м2
	193
	 

	53
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 4 см)
	м2 покриття
	193
	 

	 
	Майданчик для занять спортом
	 
	 
	 

	54
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням
екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	м2 корита
	863
	 

	55
	Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
	т
	377,563
	 

	56
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з
щебенево-піщаної суміші
	м3 матеріалу основи
	129,45
	 

	 
	 
	 
	 
	Зовнішнє освітлення
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	57
	Демонтаж залізобетонних опор контактної мережі з бетонним фундаментом
вагою до 1,5 т (опор освітлення)
	опора
	3
	 

	58
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість
ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	3,9
	 

	59
	Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	т
	3,9
	 

	60
	Демонтаж освітлювальної арматури, кронштейнів
	шт
	3
	Демонтаж

	 
	Встановлення опор освітлення
	 
	 
	 

	 
	Встановлення опор освітлення
	 
	 
	 

	61
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т
	шт
	2
	 

	62
	Виготовлення армувального каркасу
	т конструкцій
	0,0256
	 

	63
	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг
	т
	0,0256
	 

	64
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону
	т
	0,036
	 

	65
	Навантаження грунту (від розробки під фундамент) екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	3,402
	 

	66
	Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
	т
	3,02
	 

	67
	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на
кронштейнах (монтаж світлодіодного світильника вуличний LED серії EF -
70 Вт на кронштейні)
	шт
	6
	 

	 
	Улаштування кабельної траси
	 
	 
	 

	68
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з
укосами, група ґрунтів 2
	м3 ґрунту
	30
	 

	69
	Навантаження грунту (від розробки під фундамент, кабельну трасу)
екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	т сміття
	9,19
	 

	70
	Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних
робіт)
	т
	9,19
	 

	71
	Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів
	канало-кілометр трубопроводу
	0,06
	 

	72
	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється
	м2 ущільненої площі
	30
	 

	73
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (грунт
від розробки)
	м3 ґрунту
	24,75
	 

	74
	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється
	м2 ущільненої площі
	60
	 

	75
	Прокладання труби в опорі
	м
	3
	 

	76
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	65
	 

	 
	Улаштування заземлення
	 
	 
	 

	77
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм
	шт
	2
	 

	78
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової
	м
	15
	 



Відомість ресурсів
	Анкерна основа для встановлення опори освітлення, h=1,0 м
	шт
	2,0

	
	
	

	Багатогранна опора освітлення 7м
	шт
	2,0

	
	
	

	Бензин авіаційний Б-70
	т
	0,000048

	
	
	

	Бірка маркувальна
	100шт
	0,02652

	
	
	

	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі
	т
	0,1335468

	
	
	

	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
	т
	0,0016

	
	
	

	Болти М16 із шестигранною головкою оцинковані
	шт
	8,0

	
	
	

	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт
	м3
	0,4658

	
	
	

	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт
	м3
	0,0006

	
	
	

	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
	м3
	0,1929

	
	
	

	Брухт чорних металів
	т
	0,045

	
	
	

	Вода
	м3
	56,4222

	
	
	

	Ворота розпашні (2030*4000)
	шт
	1,0

	
	
	

	Втулка В54, В59
	100шт
	0,026

	
	
	

	Втулка В69
	100шт
	0,003

	
	
	

	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
	т
	0,0060145

	
	
	

	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,0000918

	
	
	

	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,000189

	
	
	

	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт
	м3
	0,0013312

	
	
	

	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм
	т
	0,0032

	
	
	

	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,000116

	
	
	

	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,1464

	
	
	

	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,0654

	
	
	

	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,000252

	
	
	

	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,0004864

	
	
	

	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,0003225

	
	
	

	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0,025102

	
	
	

	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,0012

	
	
	

	Замазка захисна
	кг
	0,4584

	
	
	

	Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ-1, число жил та переріз 3х1,5 мм2
	1000м
	0,054

	
	
	

	Кабель силовий з мідними жилами, перерізом 4х4 мм2 ВББШВ-1
	1000м
	0,07

	
	
	

	Камені бетонні бортові БР100.30.15
	шт
	274,0

	
	
	

	Камені бортові, БР100.20.8
	шт
	130,0

	
	
	

	Каніфоль соснова
	т
	0,000039

	
	
	

	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,01536

	
	
	

	Кнопка К227
	100шт
	0,05408

	
	
	

	Ковпачок для болтів та гайок М16
	шт
	8,0

	
	
	

	Коробка клемна з`єднувальна КС-3
	шт
	2,0

	
	
	

	Кронштейни трирожкові для опор вуличного освітлення
	шт
	2,0

	
	
	

	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,00256

	
	
	

	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,000039

	
	
	

	Лак, марка 177
	т
	0,000955

	
	
	

	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм
	т
	0,00052

	
	
	

	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм
	10шт
	0,00306

	
	
	

	Патрони Д або К довгі
	100шт
	0,0654

	
	
	

	Патрубок У-479
	100шт
	0,003

	
	
	

	Перемичка заземлювальна
	шт
	6,27

	
	
	

	Пісок природний, рядовий
	м3
	223,985

	
	
	

	Піщано-щебенева суміш С-7
	м3
	632,7834

	
	
	

	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,0079732

	
	
	

	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400
	т
	0,182

	
	
	

	Припой ПОС-18
	т
	0,000325

	
	
	

	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм
	шт
	1,176

	
	
	

	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
	т
	0,0256

	
	
	

	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,0026368

	
	
	

	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,16531

	
	
	

	Світлодіодний прожектор 60 Вт
	шт
	6,0

	
	
	

	Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200х50мм 4,00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц. +ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)
	шт
	80,0

	
	
	

	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	0,075

	
	
	

	Солідол
	кг
	5,356

	
	
	

	Сталь кругла, діаметр 16 мм
	т
	0,0162

	
	
	

	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,021045

	
	
	

	Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40мм/2,50м оц.+ПП RAL6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 4 отв.
	шт
	96,0

	
	
	

	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,00624

	
	
	

	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1
	т
	224,5558

	
	
	

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	м3
	27,439

	
	
	

	Труби ПЕ гофровані посилені, зовнішній діаметр 32 мм
	10м
	6,3

	
	
	

	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм
	м
	2,0

	
	
	

	Утримувач У25М
	100шт
	0,1224

	
	
	

	Хвіртка (повернення балансотримачу)
	шт
	1,0

	
	
	

	Хвіртка 2,00мх1,00м оц. + ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ +замок
	шт
	4,0

	
	
	

	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,00004352

	
	
	

	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 2,5х60 мм
	т
	0,00274

	
	
	

	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	0,03614

	
	
	

	Шайба М16 з оцинкованої сталі
	шт
	8,0

	
	
	



Зворотні матеріали
	Ворота (повернення балансотримачу)
	шт
	1,0

	
	
	

	Огорожа металева (повернення балансотримачу)
	м
	53,0




6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з кошторисною частиною. Очікувана ціна – 11 239 494,00 грн. з ПДВ,




